Принят и введен в действие
Постановлением Госстандарта РФ
от 3 июля 2003 г. N 236-ст

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Resources saving. Classification and definition of indices

ГОСТ Р 52107-2003

Группа Т00, Т58, Т51

ОКС 13.020.01
13.030.01

ОКСТУ 0004
0017

Дата введения
1 июля 2004 года

Предисловие

1. Разработан Техническим комитетом по стандартизации ТК 349 "Вторичные материальные ресурсы"; Всероссийским научно-исследовательским центром стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ (ВНИЦ СМВ) Госстандарта России; Российским межотраслевым Научным советом по ресурсосбережению и переработке отходов; Московским Государственным институтом стали и сплавов; Российской экономической академией им. Г.В. Плеханова; ЗАО "Вологодский подшипниковый завод".
Внесен Научно-техническим управлением Госстандарта России.
2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 3 июля 2003 г. N 236-ст.
3. В настоящем стандарте реализованы нормы следующих законов:
- Закона Российской Федерации "О техническом регулировании";
- Закона Российской Федерации "Об экологической экспертизе";
- Закона Российской Федерации "Об отходах производства и потребления";
- Закона Российской Федерации "О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением".
4. Введен впервые.

Введение

В настоящее время в Российской Федерации и ее регионах действуют различные подходы, отражающие ведомственные и коммерческие интересы в области ресурсосбережения. Настоящий стандарт подготовлен с целью унификации основных понятий в этой сфере путем определения и классифицирования показателей. Под ресурсосбережением понимается деятельность (организационная, экономическая, техническая, научная, практическая, информационная), методы, процессы, комплекс организационно-технических мер и мероприятий, сопровождающие все стадии жизненного цикла изделий и направленные на рациональное использование и экономию ресурсов. При выполнении работ и оказании услуг под ресурсосбережением понимают энергосбережение и материалосбережение.
В соответствии с приоритетами, оговоренными в Перечне Европейской Экономической комиссии ООН по стандартизации и одобренными Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), эффективное использование энергии и ресурсосбережение стоят на четвертом месте из восьми названных. В Федеральном законе "О техническом регулировании" проблемам утилизации и соответствующим технологиям уделяется большое внимание.
К числу основных показателей ресурсосбережения относят ресурсосодержание, ресурсоемкость, ресурсоэкономичность и утилизируемость.
Помимо требований ГОСТ 30166, ГОСТ 30167 и ГОСТ Р 51387, в настоящем стандарте значительное внимание уделяется вопросам утилизируемости объектов и отходов (материалы, изделия, продукция после истечения сроков эксплуатации и/или бракованная на этапах ликвидации в виде отходов, а также собственно отходы производства и потребления), которые рассматриваются с учетом ГОСТ Р 51769, ГОСТ 30773 и ГОСТ 30774.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию и рекомендации по определению основных показателей ресурсосбережения, которые используют при потреблении материальных, энергетических ресурсов на стадиях жизненного цикла изделий, и распространяется на продукцию, изготовляемую на предприятиях различных форм собственности металлургического, машиностроительного, химико-лесного, агропромышленного, строительного, топливно-энергетического, коммунального и других хозяйственных комплексов, на технологические процессы, работы и сферу оказания услуг.
Настоящий стандарт не распространяется на ядерные, химические и биологические объекты и объекты военной техники. На эти объекты распространяются специальные нормативно-методические документы, которые разрабатывают соответствующие ведомства.
Настоящий стандарт предназначен для предприятий, организаций и объединений предприятий, в том числе союзов, ассоциаций, концернов, акционерных обществ, межотраслевых, региональных и других объединений (далее - предприятий) независимо от форм собственности и подчинения, а также для региональных и федеральных органов управления, имеющих отношение к обеспечению ресурсосбережения.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 14.205-83. Технологичность конструкции изделий. Термины и определения
ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения
ГОСТ 27782-88. Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и определения
ГОСТ 30166-95. Ресурсосбережение. Основные положения
ГОСТ 30167-95. Ресурсосбережение. Порядок установления показателей ресурсосбережения в документации на продукцию
ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения
ГОСТ 30773-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. Основные положения
ГОСТ 30774-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт опасности отходов. Основные требования
ГОСТ Р 51387-99. Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения
ГОСТ Р 51769-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления. Основные положения.

3. Определения и сокращения

3.1. В настоящем стандарте используют термины по ГОСТ 14.205, ГОСТ 18322, ГОСТ 27782, ГОСТ 30772, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1. Утилизируемость конструкции [изделия, материала]: комплекс параметров конструкции, изделия или характеристик физико-химических свойств материала, который устанавливают при разработке изделия, уточняют на стадии изготовления продукции, реализуют при ликвидации изделия, определяя его приспособленность к полной, частичной или нулевой утилизации (с полным удалением путем уничтожения или захоронения) с применением технологических процессов заданной продолжительности (скорости), интенсивности.
Примечания. 1. Данный показатель определяет утилизационную пригодность и утилизационную способность.
2. Необходимо определять и устанавливать количественные показатели утилизационной пригодности и утилизационной способности, характеризуемые возможностью и продолжительностью (скоростью) реализации технологических процессов утилизации и степенью утилизируемости.
3. Уровни утилизируемости оценивают утилизационную способность.

3.1.2. Утилизационная пригодность объектов: показатель, характеризующий утилизируемость объектов (конструкции, изделия), идентифицированных в качестве отходов, а также собственно отходов, и определяющий возможность полной, частичной или нулевой утилизации с применением технологических процессов заданной продолжительности (скорости) с учетом ресурсосбережения и безопасности.
Примечания. 1. Данный показатель устанавливают при проектировании конструкций, материалов, уточняют на стадиях производства и эксплуатации, реализуют при ликвидации объектов и отходов, что характеризует их приспособленность к утилизации.
2. Утилизационная пригодность, в свою очередь, характеризуется двумя факторами: возможностью утилизации с получением полезного эффекта и продолжительностью (скоростью) утилизации.

3.1.3. Возможность утилизации объектов [отходов]: характеристика утилизационной пригодности, определяющая приспособленность списанных объектов (бракованных или отслуживших установленный срок конструкций, изделий, материалов) [отходов] к повторному применению или к их ликвидации путем утилизации (или удаления) с превращением сразу или после доработки, переработки во вторичную продукцию, вторичные ресурсы, сырье, материалы и т.д.
Примечания. 1. Если утилизируемые объекты и отходы пригодны к повторному применению сразу же после принятия установленных мер по их списанию (без доработки или с незначительной доработкой конструкции, внешнего вида и т.п.), то в документации устанавливают характеристику "Пригоден к повторному применению без доработки (с незначительной доработкой)".
2. Возможность утилизации зависит от видов объектов, отходов и входящих в них материалов, наличия маркировки, от компоновки конструктивных элементов в изделии, в связи с чем данная характеристика должна устанавливаться (отрабатываться) на стадии разработки (проектирования) конструкции и установления конфигурации объекта.

3.1.4. Скорость утилизации объектов [отходов]: характеристика утилизационной пригодности объектов и отходов, определяемая в абсолютных (временная характеристика процесса утилизации) или удельных единицах (скорость осуществления процесса утилизации) применительно к конкретному перерабатываемому объекту [отходу].
Примечание. Скорость утилизации W определяют по формуле

,

где V - объемная характеристика объектов [отходов];
M - массовая характеристика объектов [отходов];
T - продолжительность процесса утилизации объектов [отходов].

3.1.5. Утилизационная способность объектов [отходов]: показатель, характеризующий утилизируемость объектов [отходов] и определяющий возможность их повторного применения, а также поуровневой утилизации отходов с учетом ресурсосбережения и безопасности.
Примечание. Данный показатель устанавливают при проектировании конструкций, материалов, изделий, уточняют на стадиях (серийного) производства и эксплуатации, реализуют при ликвидации объектов и отходов.

3.1.6. Уровень утилизируемости объектов [отходов]: основной показатель утилизационной способности, определяющий возможную степень повторного полезного использования утилизируемых объектов [отходов] в хозяйственных целях в зависимости от уровня разукрупнения объекта и видов предусматриваемых в ходе утилизации работ.
Примечание. Уровень утилизируемости объектов [отходов] характеризует утилизационную способность с применением пяти способов утилизации:
I - повторное (вторичное) применение объектов в хозяйстве;
II - переоборудование объекта с применением по тому же или иному функциональному назначению в хозяйственных целях;
III - демонтаж объекта и применение его составных частей в хозяйственных целях;
IV - демонтаж объекта, создание новых изделий (из частей) для хозяйственных целей;
V - переработка всего объекта в виде отходов во вторичное сырье.

3.2. В настоящем стандарте используют следующие сокращения:
КПД - коэффициент полезного действия;
КТУ - карта технического уровня;
КУ - карта уровня;
ОКР - опытно-конструкторские работы;
ОТТ - общие технические условия;
СЖЦИ - стадия жизненного цикла изделия;
ЭТЦО - этап технологического цикла отходов.

4. Классификация показателей ресурсосбережения

4.1. Показатели ресурсосбережения подразделяют на четыре классификационных группы: ресурсосодержание, ресурсоемкость, ресурсоэкономичность и утилизируемость по ГОСТ 30166, ГОСТ 30167, ГОСТ 30773 и ГОСТ 30774.
4.2. Требования утилизируемости по ГОСТ 30773 предъявляют к материалам, изделиям и продукции после истечения срока эксплуатации и/или бракованной на этапах их ликвидации в виде отходов, а также к самим отходам производства и потребления. При этом паспортизация отходов по ГОСТ 30774 и ГОСТ Р 51769 детализирует эти требования и обосновывает обезвреживание, утилизацию, захоронение и/или уничтожение отходов.
4.3. При проведении работ и оказании услуг на этапе планирования работ и услуг устанавливают проектные требования ресурсосодержания, ресурсоэкономичности, ресурсоемкости и утилизируемости. Показатели ресурсосбережения устанавливают на этапе создания конструкторской, проектной и иной технической документации. Уточненные (контрольные) показатели ресурсосбережения для технологических процессов, включая ликвидацию отходов, классифицируют по следующим основным признакам в соответствии с ГОСТ 30167:
- по видам (технические и экономические);
- по стадии проявления (прогнозируемые - на этапе научно-исследовательских работ, проектные - на этапе опытно-конструкторских работ, производственные - на стадии изготовления продукции; эксплутационные - на стадии применения; утилизационные - на стадии ликвидации изделий);
- по форме представления (абсолютные, удельные, относительные, сравнительные, разностные, структурные);
- по способу выражения (в единицах физических или экономических величин или вне используемой системы единиц);
- по системе оценки (планируемые - на перспективу, базовые - установленные в межгосударственных или государственных стандартах Российской Федерации, устанавливающих общие технические требования, фактические - достигнутые, предельно возможные - для конкретного вида веществ, материалов, изделий, продукции);
- по значимости (основные и дополнительные);
- по количеству (единичные - частные, комплексные - групповые, интегральные - общие).

5. Классификация основных показателей ресурсосбережения

5.1. Показатели сбережения материальных и энергетических ресурсов при их потреблении на СЖЦИ выражают в количественной форме с учетом рекомендаций по применению показателей [1]. Эти показатели в относительной или иной форме характеризуют каждую из четырех классификационных групп в разделе 4.
5.2. Ресурсосодержание определяет свойства объекта вмещать в себя в процессе создания и изготовления материальные и энергетические ресурсы.
5.3. Ресурсоемкость изделия характеризуют показатели материалоемкости и энергоемкости при изготовлении, ремонте и утилизации изделия по ГОСТ 30167. Конструктивно-технологические свойства изделия обусловливают расход энергоресурсов и важнейших видов материальных ресурсов при изготовлении, ремонте и утилизации.
5.3.1. К основным показателям ресурсоемкости относят технологический выход годных изделий, а также показатели, характеризующие содержание в изделиях конкретного материала, удельную производственную материалоемкость изделия (например, металлоемкость), удельную производственную энергоемкость изделия по ГОСТ 30167.
5.4. Энергоемкость технологического процесса оценивают показателем энергетической эффективности по ГОСТ Р 51387.
5.5. Ресурсоэкономичность изделия характеризуют показатели расходования материальных и энергетических ресурсов на функционирование изделия, его ремонт и утилизацию по ГОСТ 30167. К основным показателям ресурсоэкономичности изделия относят удельный расход энергии (при эксплуатации), потребляемую мощность, КПД для отдельных изделий, сохраняемость их свойств (и прежде всего для лекарственных веществ, пищевых продуктов и др.).
5.5.1. Показатели ресурсоэкономичности при применении материалов в различных отраслях могут существенно различаться. Так, например, особенностью изделий машиностроения являются значительные затраты материальных и энергетических ресурсов (топливо, смазка, охладительные, искрогасящие жидкости и т.п.) при их эксплуатации в регионах.
5.5.2. При функционировании электро- и радиоаппаратуры, как правило, учитывают затраты энергетических ресурсов.
5.6. Показатели утилизируемости изделий, объектов и отходов определены в 5.12.
5.7. Энергосбережение при эксплуатации изделия и продукции оценивают показателем энергетической эффективности по ГОСТ Р 51387.
5.8. Рекомендации по установлению показателей ресурсосбережения - в стандартах, технических условиях, техническом задании на ОКР, КТУ (для изделий с приемкой заказчиком) и КУ (для изделий народно-хозяйственного применения), конструкторской и технологической документации - приведены в ГОСТ 30167 (таблица Б.1).
Для уникальных видов и уровней разукрупнения изделий состав показателей и рекомендации по их установлению в технической документации определяют разработчики и изготовители изделий.
5.9. Номенклатура устанавливаемых в технической документации показателей ресурсосбережения должна обеспечивать возможность эффективной оценки требований ресурсосбережения на СЖЦИ. Примеры установления показателей ресурсосбережения для изделий электронной техники приведены в соответствующих методических указаниях [1], для изделий машиностроения и приборостроения - в соответствующих рекомендациях [2].
5.10. Минимально необходимую номенклатуру показателей ресурсосбережения определяет "форма представления свойств" по ГОСТ 30167, в соответствии с которой показатели могут быть абсолютными, относительными (КПД), удельными, а также сравнительными, разностными и структурными.
5.10.1. Наиболее удобными для нормирования, прогнозирования и сравнительных оценок являются удельные показатели ресурсосбережения, как более информационные, емкие, характеризующие взаимозависимость разнородных параметров изделия посредством размерных величин.
5.10.2. Формулы для расчета удельных показателей ресурсосбережения устанавливает разработчик изделий с привлечением, при необходимости, специалистов профильных организаций.
5.11. Специальные испытания, направленные на определение и/или подтверждение значений показателей, проводят, если это предусмотрено в нормативно-технической документации, в контрактах или договорах на поставку.
5.12. С учетом особенностей изготовления изделия номенклатура показателей, устанавливаемых в технической документации, представлена в таблице 1.

Таблица 1

┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование показателей│            Номенклатура показателей            │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ I. Показатели          │ 1. Масса изделия                               │
│ресурсосодержания       │ 2. Масса сухого изделия                        │
│                        │ 3. Масса драгоценных материалов (металлов)     │
│                        │в изделии                                       │
│                        │ 4. Доля (фактическая или допустимая) вторичных │
│                        │материальных ресурсов (из отходов) в готовом    │
│                        │веществе, материале, изделии                    │
│                        │ 5. Количество основных материальных ресурсов,  │
│                        │затрачиваемых при создании изделия:             │
│                        │ - масса цветных металлов;                      │
│                        │ - удельная масса затрачиваемых драгоценных     │
│                        │материалов (металлов) в создаваемом изделии     │
│                        │ 6. Объем, габаритные размеры изделия           │
│                        │(без упаковки)                                  │
│                        │ 7. Количество энергии, потребляемой при        │
│                        │создании изделия.                               │
│                        │ Примечание. Объемно-весовые показатели 1 - 6   │
│                        │определяют ресурсосодержание изделия, продукции.│
│                        │                                                │
│ II. Показатели         │ 8. Количество материалов в готовом изделии,    │
│ресурсоемкости          │продукции по ГОСТ 30167                         │
│(по технологичности)    │ 9. Материалоемкость вещества, материала,       │
│ Материалоемкость       │изделия, продукции по ГОСТ 30167                │
│                        │ 10. Удельная производственная материалоемкость │
│                        │вещества, материала, изделия, продукции         │
│                        │по ГОСТ 30167                                   │
│                        │ 11. Масса отходов сырья, материалов,           │
│                        │образующихся после полной амортизации изделия   │
│                        │ 12. Масса потерь сырья, материалов             │
│                        │при эксплуатации изделия                        │
│                        │ 13. Доля технологических отходов сырья,        │
│                        │материалов по ГОСТ 30167                        │
│                        │ 14. Доля технологических потерь сырья,         │
│                        │материалов по ГОСТ 30167                        │
│                        │ 15. Коэффициент применяемости сырья            │
│                        │ 16. Коэффициент использования сырья            │
│                        │ 17. Коэффициент применяемости драгоценных      │
│                        │материалов (металлов) по ГОСТ 30167             │
│                        │ 18. Коэффициент использования драгоценных      │
│                        │материалов (металлов) по ГОСТ 30167             │
│                        │ 19. Коэффициент использования основных         │
│                        │материалов по ГОСТ 30167                        │
│                        │                                                │
│ III. Показатели        │ 20. Расход энергоресурсов при изготовлении     │
│энергоемкости           │материала, изделия (партии изделий)             │
│                        │ 21. Удельная производственная энергоемкость    │
│                        │материала, изделия                              │
│                        │ 22. Удельный расход энергоносителей при        │
│                        │изготовлении вещества, материала, изделия       │
│                        │ 23. Энергоемкость производства продукции       │
│                        │по ГОСТ Р 51387                                 │
│                        │ 24. Полная энергоемкость продукции             │
│                        │по ГОСТ Р 51387                                 │
│                        │ 25. Коэффициент полезного использования энергии│
│                        │по ГОСТ Р 51387                                 │
│                        │ 26. Потеря энергии по ГОСТ Р 51387             │
│                        │                                                │
│ IV. Показатели         │ 27. Расход материалов при эксплуатации         │
│ресурсоэкономичности    │и ремонте изделия (в том числе на запчасти)     │
│ Материалоэкономичность │ 28. Средний срок сохраняемости свойств         │
│                        │(показатель, время, коэффициент) вещества,      │
│                        │материала, изделия, продукции                   │
│                        │                                                │
│ Энергоэкономичность    │ 29. Удельный расход энергоресурсов на стадии   │
│                        │эксплуатации изделия (удельная эксплуатационная │
│                        │энергоэкономичность по ГОСТ 30167)              │
│                        │ 30. Расход энергоресурсов (в том числе         │
│                        │энергоносителя) при эксплуатации изделия,       │
│                        │продукции по ГОСТ 30167                         │
│                        │ 31. Давление газа перед горелками по ГОСТ 30167│
│                        │ 32. Коэффициент избытка воздуха сжигаемой смеси│
│                        │по ГОСТ 30167                                   │
│                        │ 33. Давление перегретого пара по ГОСТ 30167    │
│                        │ 34. Номинальный ток по ГОСТ 30167              │
│                        │ 35. Номинальное напряжение по ГОСТ 30167       │
│                        │ 36. Частота по ГОСТ 30167                      │
│                        │ 37. Потребляемая изделием мощность             │
│                        │ 38. Номинальная потребляемая мощность изделия  │
│                        │по ГОСТ 30167                                   │
│                        │ 39. Коэффициент полезного действия изделия     │
│                        │ 40. Потеря энергии по ГОСТ 30167               │
│                        │ 41. Показатель экономичности энергопотребления │
│                        │изделия по ГОСТ 30167                           │
│                        │ 42. Холодильный коэффициент по ГОСТ 30167      │
│                        │                                                │

    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация  показателей  дана  в  соответствии  с  официальным   текстом
документа.

│ VI. Показатели         │ 43. Утилизируемость конструкции (изделия),     │
│утилизируемости         │материала (состава), а также отходов            │
│вещества, материала,    │производства и потребления                      │
│изделия, продукции,     │ 44. Утилизационная пригодность объектов,       │
│а также отходов         │а также отходов производства и потребления      │
│производства            │ 45. Технико-экономическая возможность          │
│и потребления           │утилизации вещества, материала, изделия,        │
│                        │продукции, а также отходов производства         │
│                        │и потребления                                   │
│                        │ 46. Продолжительность (скорость) утилизации    │
│                        │объектов, отходов                               │
│                        │ 47. Утилизационная способность объектов,       │
│                        │отходов                                         │
│                        │ 48. Уровень утилизируемости (объекта)          │
│                        │ 49. Ресурсоемкость утилизации вещества,        │
│                        │материала, изделия, продукции                   │
│                        │ 50. Ресурсоэкономичность утилизации вещества,  │
│                        │материала, изделия, продукции, а также отходов  │
│                        │производства и потребления                      │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

Приложение А
(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] РД 11 0830-91. Методические указания по установлению требований ресурсосбережения в документации на изделия электронной техники
[2] Р 50-3-87. Рекомендации. Включение показателей материалоемкости в стандарты и технические условия на изделия машиностроения и приборостроения.